Białe Błota, dnia 06.10.2023 r.

**Nr sprawy: RZP.271.39.2023.ZP2**

Dotyczy postępowania pn.: **Budowa ul. Czereśniowej w Łochowie**

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania - zestaw 1

**Pytanie 1.**

Wykonawca zweryfikował ilości robót podane w przedmiarach. W związku z dużymi rozbieżnościami wnosimy o przedłożenie skorygowanej wersji, z prawidłowymi ilościami.

**Odpowiedź 1.**

**Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem umowy §3 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą, wynagrodzenie według cen jednostkowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót wcześniej zaakceptowanych przez Zamawiającego.**

**Pytanie 2.**

Wnosimy o potwierdzenie, iż rozliczenie będzie odbywało się obmiarowo.

**Odpowiedź 2.**

**Zamawiający potwierdza, że rozliczenie nastąpi obmiarowo.**

**Pytanie 3.**

Prosimy o zamieszczenie geologii, o której mowa jest w opisie technicznym.

**Odpowiedź 3.**

**Zamawiający zamieszcza geologię do dokumentacji przetargowej.**

**Pytanie 4.**

Ze względu na różnice w cenach jednostkowych, wnosimy o rozbicie poz. 77 na osobne pozycje, bądź podanie ilości poszczególnych urządzeń do regulacji:

- regulacja wysokościowa studni,

- regulacja wysokościowa hydrantów,

- regulacja wysokościowa studni teletechnicznych.

**Odpowiedź 4.**

***Zamawiający nie zmienia zapisu w wyżej wskazanej pozycji.***

**Pytanie 5.**

W konstrukcji jezdni oraz zjazdu należy wykonać „podbudowę z mieszaki niezwiązanej 0/31,5 C90/3 gr. 32cm”, natomiast w kosztorysie ofertowym poz.  15,16, 20, 21, 34, 35, 41, 42

grubość warstwy wynosi 16cm. Proszę o korektę.

|  |
| --- |
| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm |
| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm |

**Odpowiedź 5.**

***Zamawiający nie zmienia zapisu w wyżej wskazanych pozycjach.***

**Pytanie 6.**

W konstrukcji jezdni oraz zjazdu należy wykonać „warstwę ulepszonego podłoża CBR>=20%,

gr. 65cm”, natomiast w kosztorysie ofertowym poz. 36, 37, 43, 44 grubość warstwy wynosi 21cm. Proszę o korektę.

|  |
| --- |
| Warstwa ulepszonego podłoża CBR>=20%, gr. 20 cm |
| Warstwa ulepszonego podłoża CBR>=20%, gr. 20 cm - za każdy dalszy 1cm |

**Odpowiedź 6.**

***Zamawiający nie zmienia zapisu w wyżej wskazanych pozycjach.***

Pytania - zestaw 2

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu dla terenu objętego inwestycją?

W otrzymanej dokumentacji brak ww. badań i informacji odnośnie poziomu zwierciadła wody gruntowej.

W związku z powyższym brak informacji odnośnie konieczności odwodnienia wykopów podczas prowadzenia robót montażowych oraz konieczności wykonania wymiany gruntu. Wskazany formularz kosztorysu ofertowego (formularz 2.1), na podstawie którego należy wyliczyć cenę oferty - nie zawiera pozycji dotyczących odwodnienia wykopów i wymiany gruntu. Natomiast zgodnie z zapisami pkt. 15.6 SIWZ "koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w kosztorysie ofertowym w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w kosztorysie ofertowym". W związku z powyższymi zapisami SIWZ - proszę o udostępnienie dokumentacji z badań geologicznych lub uzupełnienie formularza kosztorysu ofertowego o konieczne do wykonania odwodnienia wykopów czy wymiany gruntu (jeśli takie roboty mogą wystąpić).

**Odpowiedź 1.**

**Zamawiający załącza ujednolicony kosztorys ofertowy z uwzględnieniem robót wiązanych z odwodnieniem wykopów oraz zamieszcza dokumentację geologiczną.**

Pytania - zestaw 3

**Pytanie 1.**

Jak Zamawiający zamierza rozliczyć pompowanie wody gruntowej w przypadku jej wystąpienia podczas prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. Czy zostanie dodana dodatkowa pozycja do kosztorysu czy też Wykonawca ma uwzględnić ryzyko wystąpienia wód gruntowych w ofercie.

**Odpowiedź 1.**

**Zamawiający załącza ujednolicony kosztorys ofertowy z uwzględnieniem robót wiązanych z odwodnieniem wykopów.**

1. Ponadto, działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp oraz pkt. 13.10 SWZ, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści w kosztorysie ofertowym – pozycje dodane zaznaczone zostały na czerwono.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia postępowania, dokument obejmujący:

1. Dokumentacja geologiczna,
2. Ujednolicony kosztorys ofertowy – formularz 2.1.
3. Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

WÓJT

Dariusz Fundator