**Nr sprawy: RZP.271.27.2021.ZP2** Białe Błota, dnia 01.06.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Rozbudowa placów zabaw i małej architektury na terenie gminy Białe Błota w poszczególnych sołectwach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Kruszyn Krajeński, Białe Błota, Prądki i Przyłęki**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

***Pytanie 1.***

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie. Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający informuje, iż kwota na sfinansowanie przedsięwzięcia znajduje się w uchwale nr RGK.0007.19.2021 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021

https://bip.bialeblota.pl/uchwala/8038/uchwala-nr-rgk-0007-19-2021

***Pytanie 2.***

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia utylizacji ziemi oraz gruzu? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedłożenie oświadczenia, że Wykonawca może wykorzystać odpady we własnym zakresie.

***Odpowiedź 2.***

Zamawiający informuje, iż ziemia oraz gruz winny być usunięte poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 779 ze zm.).

***Pytanie 3.***

Proszę o dołączenie zdjęć oraz wymiarów sceny do naprawy.

***Odpowiedź 3.***

Obiekt o wymiarach (szer. x dł.) około 9,0x10,0m.

Zamawiający dołącza trzy zdjęcia obiektu.

Ponadto zgodnie z pkt. 5.9 SWZ Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc, gdzie będą prowadzone roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny oferty.

***Pytanie 4.***

Proszę o doprecyzowanie czy nawierzchnię wylewaną należy wykonać również pod już istniejącymi urządzeniami?

***Odpowiedź 4.***

Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.

***Pytanie 5.***

Czy Zamawiający wymaga dokonywania pielęgnacji oraz podlewania trawników? Jeżeli tak, proszę o doprecyzowanie, do dokładnie powinno być wykonywane oraz przez jaki okres.

***Odpowiedź 5.***

Zamawiający nie wymaga pielęgnacji i podlewania trawników.

***Pytanie 6.***

Czy w miejscowości Przyłęki należy wykonać również nawierzchnię piaskową? Jeżeli tak, proszę o doprecyzowanie grubości nawierzchni oraz proszę o potwierdzenie, że może być wykorzystany piasek płukany 0,2-2 mm.

***Odpowiedź 6.***

Zamawiający zmienia pozycję 6.1 kosztorysu ofertowego na przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię wylewaną EPDM należy wykonać zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

Kosztorys ofertowy został w tym zakresie skorygowany.

***Pytanie 7.***

Czy Zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej we wszystkich sołectwach?

***Odpowiedź 7.***

Zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej oraz inwentaryzacji powykonawczej we wszystkich sołectwach.

***Pytanie 8.***

Czy Zamawiający wymaga dokonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych?

***Odpowiedź 8.***

Zamawiający nie wymaga corocznych przeglądów gwarancyjnych.

***Pytanie 9.***

Proszę o doprecyzowanie wymiarów oraz parametrów wiaty w m. Prądki.

***Odpowiedź 9.***

Wiata w m. Prądki powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową.

***Pytanie 10.***

Proszę o doprecyzowanie wymiarów oraz parametrów technicznych balustrad stalowych, które należy zamontować w m. Przyłęki.

***Odpowiedź 10.***

Balustrady o wysokości 100cm stalowe, ocynkowane, malowane natryskowo. Kolor RAL8017. Szczegółowy wzór wypełnienia balustrad zostanie ustalony z Zamawiającym i użytkownikiem na etapie realizacji robót.

***Pytanie 11.***

Proszę o doprecyzowanie rodzaju drewna, z którego należy wymienić deski na schodach oraz podestach, a tak że deski podłogowe.

***Odpowiedź 11.***


Drewno sosnowe lub świerkowe, suszone komorowo o wilgotności poniżej 18%, do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji prac

***Pytanie 12.***

Proszę o doprecyzowanie czy ogrodzenie powinno posiadać również podmurówkę?

***Odpowiedź 12.***

Zamawiający informuje, iż ogrodzenie powinno posiadać podmurówkę betonową, zgodnie z poniższym rysunkiem (słupki 60x40mm).



***Pytanie 13.***

Proszę o doprecyzowanie co należy zrobić ze zdemontowanym ogrodzeniem.

***Odpowiedź 13.***

Ogrodzenie z siatki na słupkach należy zutylizować.

Ogrodzenie drewniane należy przekazać do Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.

***Pytanie 14.***

Czy Zamawiający dopuszcza koła tai-chi o wymiarach 57 x 100 cm o wysokości 140 cm? Główny słup konstrukcyjny jest o średnicy 140 mm, grubość ścianki wynosi 3,6 mm. Pozostałe rury są o średnicy 48,3 mm oraz 26,9 mm. Urządzenie jest malowane w kolorach RAL 7004 oraz 1018. Wymiary oraz kolorystyka w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu, dlatego nie powinny być z góry narzucone. Ich narzucenie wymaga zaoferowania wprost urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Inna interpretacja zapisów OPZ prowadziłaby do sytuacji, w której Wykonawcy mogą jedynie zaoferować urządzenia wskazane bezpośrednio w OPZ, które są urządzeniami jednego producenta.

***Odpowiedź 14.***

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów oraz zbliżonych wymiarów urządzeń, spełniających wymagania strefy bezpieczeństwa określonej w projekcie.

***Pytanie 15.***

Proszę o doprecyzowanie okresu gwarancji na urządzenia i wykonane roboty.

***Odpowiedź 15.***

Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i zależy od oferty Wykonawcy.

1. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
2. Ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego,
3. 3 zdjęcia sceny – m. Przyłęki
4. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego
2. 3 zdjęcia sceny – m. Przyłęki

*z up. Wójta*

*Zastępca Wójta*

*Anna Jankowska-Cepak*