**Nr sprawy: RZP.271.47.2021.ZP1** Białe Błota, dnia 19.07.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ulicy Jaworowej w Zielonce.**

**WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania- zestaw I

***Pytanie 1.***

Pozycja 35 kosztorysu ofertowego przewiduje wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, grubość warstwy 20-30 (bez podanej jednostki), natomiast projekt budowlany w konstrukcji jezdni zakłada wykonanie warstwy stabilizacji grubości 10 cm. Proszę o wskazanie właściwej grubości warstwy.

***Odpowiedź 1.***

Zamawiający informuje, że właściwa grubość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, to 10cm.

Ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

1. Jednocześnie, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, w miejscu zamieszczenia ww. ogłoszenia o zamówieniu, dokumenty obejmujące:
2. Ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego,
3. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
4. Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ujednolicony wzór kosztorysu ofertowego.