**Nr sprawy: RZP.271.27.2022.ZP2**

Białe Błota, dnia 25.04.2022 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Zakup 5 sztuk urządzeń ksero wraz z rozwiązaniem druku podążającego**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

1. W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

(ZESTAW 1)

**Pytanie nr 1:**

Czy dopuszczają Państwo dla urządzeń ksero jednoprzebiegowy podajnik o pojemności 100 arkuszy (80 g/m2) o prędkości 200 obrazów / minutę przy rozdzielczości 300dpi?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wymaga funkcjonalności skanowania jednoprzebiegowego z podajnikiem na  min. 300 arkuszy  80g/m2. Zamawiający dopuści minimalną prędkość skanowania 200 str/min.

**Pytanie nr 2:**

Czy dopuszczają Państwo dla urządzeń ksero dysk twardy 256 GB?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań z dyskami twardymi poniżej 320 GB.

**Pytanie nr 3:**

Czy dopuszczają Państwo dla urządzeń ksero wielkość RAM 3,5 GB?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wymaga minimalną pamięć RAM na poziomie 4 GB.

**Pytanie nr 4:**

Czy dopuszczają Państwo dla urządzeń ksero podajniki wewnętrzne / kasety na 1000 arkuszy?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza podajnik wewnętrzny na 1000 arkuszy.

**Pytanie nr 5:**

Czy dopuszczają Państwo dla urządzeń ksero toner czarny na 28 000 stron oraz tonery cyjan, magenta i żółty na 19 000 stron przy pokryciu 5% każdy?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający wymaga wydajności na poziomie 30 000 stron przy pokryciu 5% dla wszystkich kolorów.

**Pytanie nr 6:**

Czy dopuszczają Państwo dla urządzeń ksero prędkość skanowania 200 str/min.?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający dopuści minimalną prędkość skanowania 200 str/min.

**Pytanie nr 7:**

Wnioskujemy o wykreślenie poniższych zapisów dotyczących rozwiązania wydruku podążającego

1. Brak ograniczeń licencyjnych na liczbę urządzeń objętych rozwiązaniem. Zapis ten ogranicza możliwość składania oferty na oprogramowanie z płatnymi licencjami.
2. System zapewnia automatyczne dodawanie użytkowników do urządzeń MFP przy pierwszym logowaniu. Ze względów bezpieczeństwa, możliwe jest dodanie użytkownika tylko uprzednio zdefiniowanego w usłudze katalogowej.
3. System zapewnia automatyczną synchronizację listy użytkowników na urządzeniach MFP – użytkownik usunięty z usługi katalogowej lub zablokowany, będzie również usunięty z urządzenia MFP. Historia wydruków usuniętego użytkownika nie ulegnie zmianie.
4. Rozwiązanie umożliwia udostępnienie pełnej funkcjonalności dla użytkowników łączących się do rozwiązania za pomocą Internetu, niezależnie od metody podłączenia do Internetu, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i poufności danych.
5. Rozwiązanie posiada zabezpieczenie w postaci wbudowanej aplikacji typu firewall, które odblokowuje pełną funkcjonalność systemu tylko po zalogowaniu użytkownika przez przeglądarkę internetową loginem i hasłem z usługi katalogowej na specjalnie przygotowanym do tego celu panelu. Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania dostęp zostaje zezwolono na określony czas, po którym następuje ponowne zablokowanie dostępu do czasu ponownego zalogowania.
6. System umożliwia tworzenie raportu z listą nazw prac wydrukowanych przez użytkowników z filtrem ograniczającym (za pomocą słów kluczowych lub wyrażeń regularnych PERL).
7. System umożliwia podgląd i archiwizowanie wszystkich drukowanych, kopiowanych i skanowanych stron.
8. System umożliwia zabezpieczenie połączeń „urządzenia <-> system” oraz „stacje klienckie <-> system” poprzez bezpieczny protokół SSL.
9. Wydruk jest realizowany poprzez protokoły IPP, CIFS oraz AppSocket (wydruk bezpośredni do portu TCP), w zależności od konfiguracji drukarki na stacji klienckiej.
10. System zapewnia możliwość skasowania pracy bez wydruku, wydruk z usunięciem z kolejki oraz wydruk z zachowaniem w kolejce.
11. System umożliwia podgląd pierwszej strony wybranej pracy na danym urządzeniu MFP / przez panel www.
12. System zapewnia zmianę ustawień pracy: ustawienie liczby kopii, wydruku ekonomicznego, druk dwustronnego, opcji zszywanie, trybu kolor/mono).

**Odpowiedź nr 7:**

Odp. 1) - Na rynku istnieje wiele systemów spełniających wymaganie. Zamawiający dopuści rozwiązanie licencjonowane w przypadku dostarczenia dodatkowych 5 licencji.

Odp. 2) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 3) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 4) - Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o połączenia VPN celem dostępu do pełnej funkcjonalności dla użytkowników łączących się do rozwiązania.

Odp. 5) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 6) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 7) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 8) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 9) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 10) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 11) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

Odp. 12) – Zamawiający podtrzymuje wymaganie.

(ZESTAW 2)

**Pytanie nr 8:**

4 - Złącza zewnętrzne - jest zapis port RJ11 – czy urządzenie ma posiadać kartę faksu?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający dopuści rozwiązania bez karty faxu.

**Pytanie nr 9:**

5 - Mobilność urządzenia - czy można zaoferować podest płyty meblowej w kolorze urządzenia?

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający wymaga podestu dostarczonego przez producenta*.*

**Pytanie nr 10:**

9 - Podawanie papieru - czy można zaoferować urządzenie o pojemności kaset wewnętrznych min. 1000 arkuszy łącznie?

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający dopuści rozwiązania z podajnikiem wewnętrznym na 1000 arkuszy.

**Pytanie nr 11:**

12 - Materiały eksploatacyjne - czy razem z urządzenie można dostarczyć tonery startowe czy o maksymalnej wydajności?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający wymaga dostarczenia pełnowartościowych produktów o wydajności na poziomie 30 000 stron przy pokryciu 5%.

**Pytanie nr 12:**

Licencjonowanie - czy można dostarczyć oprogramowanie z możliwością obsługi 10 urządzeń w zakresie licencji?

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający dopuści rozwiązanie z obsługą min. 10 urządzeń*.*

**Pytanie nr 13:**

Integracja z usługą katalogową - proponuję zrezygnowania z usługi wsparcia protokołu SSO ze względu na brak wsparcia firmy Microsoft w tym zakresie.

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający wymaga wsparcia protokołu SSO.

**Pytanie nr 14:**

Integracja z infrastrukturą sieciową i oprogramowaniem firm trzecich - czy system po zalogowaniu ma posiadać dostęp bez ograniczeń czasowych do swobodnej pracy z możliwością wylogowania w dowolny momencie.

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający dopuści systemy umożliwiające po zalogowaniu dostęp bez ograniczeń czasowych do swobodnej pracy z możliwością wylogowania w dowolny momencie*.*

**Pytanie nr 15:**

Rozliczanie i kontroling - Zastąpienie zapisu o wprowadzeniu niezależnych cen dla formatu A4 i A3 na system nalicza opłaty dla formatu A3 jako 2 krotną wartość A4

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający dopuści system naliczania opłaty dla formatu A3 jako 2 krotność wartości A4.

1. Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian   
   w ofertach.
2. Wyjaśnienia stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się   
   o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia.